***Тестування побутового олівця***

Ось кілька способів протестувати звичайний побутовий олівець для визначення його якості та характеристик:

Тест на твердість грифеля:

Подряпайте поверхню олівцем і оцініть, наскільки легко він залишає слід на папері. Твердість грифеля зазвичай позначається на самому олівці (наприклад, H — твердіший, B — м'якший). Можна порівняти кілька олівців різної твердості, щоб зрозуміти, як зміна твердої структури впливає на якість лінії. **В мене доволі твердий грифель, але він легко пошкоджується**

Тест на зламність:

Візьміть олівець і трохи його натискайте на кінчик, щоб подивитися, чи не зламається грифель. Це допоможе перевірити його міцність і зручність у використанні. **В мене олівець зламався**

Тест на тривалість використання:

Використовуйте олівець протягом певного часу (наприклад, на кілька годин або навіть днів) і перевірте, чи зменшується товщина лінії, чи потрібно постійно точити олівець, або він не стирається занадто швидко. **Після 9 годин малювання він стерся**

Тест на якість нанесення:

Пишіть різні лінії: тонкі, товсті, короткі, довгі. Оцінивайте, наскільки рівно та чітко він пише. Олівець має залишати чіткий, рівний слід без утворення грудок або нерівностей. **Так як у мене грифель – Н, то пише він непогано**

Тест на зручність у використанні:

Заточіть олівець і перевірте, наскільки зручно він лежить в руці. Оцінюється не лише зручність хвату, а й зручність заточування (чи не надто тверде дерево). **Зручно**

Тест на стійкість кольору:

Пишіть різними інтенсивностями натискання та спостерігайте, чи не змінюється колір лінії (особливо важливо для м'якших грифелів). **Чим більше я натискаю на олівець, тим жирніше він пише**

Тест на точність (точення):

Точіть олівець різними точилками і оцінюйте, наскільки зручно його точити і чи не ламається грифель при точенні. **Після всіх тестів грифель точився не дуже добре, але я впевнений, що новий такий олівець буде добре точитися**